|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Աղյուսակ 1: Մեղմացնող միջոցառումներ** | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Ծրագրի**  **գործողություններ** | **Շրջակա միջավայրի**  **վրա հնարավոր**  **ազդեցություններ** | | **Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումներ** | | | | | | **Միջոցառման իրականացման պատասխանատու մարմին** | | **Մոնիտորինգի պատասխանատու մարմին** | | | **Մեղմացնող**  **միջոցառումների**  **ինդիկատիվ արժեքը գնահատվում է ծրագրի արժեքի մոտ 1.2-1.5%** | | | |
| **ՆԱԽԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՓՈՒԼ** | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն և դրական եզրակացության ձեռքբերում | Համաձայն ՀՀ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենքի (հուլիս 2014 թ.), ըստ ազդեցության նախատեսվող գործունեությունը դասակարգվում է որպես «Գ» կատեգորիա: | | * 1. Մշակվել և ՇՄՆ է ներկայացվել ՆԳՀ հաշվետվությունը և ձեռք է բերվել բնապահպանական պետական փորձաքննություն դրական եզրակացույթյուն։ | | | | | | «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ,  ՀՏԶՀ | | ՀՏԶՀ | | |  | | | |
| 1. Հանրային քննարկումներ, հանրության իրազեկում | Հանրության ոչ պատշաճ տեղեկացվածությունը և հնարավոր բողոքները կարող են Ծրագրի ժամկետների ձգձգման պատճառ դառնալ: | | * 1. ՍԱԲ ծրագրի և դպրոցի կառուցման նախագծի վերաբերյալ առաջին հանրային իրազեկում/քննարկումն իրականացվել է 2020 թվականի հունիսի 12-ի, ժամը՝ 14:00-ին, գործող դպրոցի շենքում (Անկախության փողոց, 15 շենք հասցեում):   2. Բնապահպանական պետական փորձաքննության շրջանակում դպրոցի կառուցման նախագծի և շրջակա միջավայրի վրա կանխատեսվող ազդեցությունների վերաբերյալ երկրորդ հանրային քննարկումը իրականացվել է դեկտեմբերի 09-ին, ժամը 13։00-ին գործող դպրոցի շենքում։   3. Հանրային քննարկմանը ներկայացվել է նաև Բողոքների Անդրադարձման Մեխանիզմը (ԲԱՄ), որի ներդրումը կիրականացվի ՀՏԶՀ-ի կողմից սահմանված մեխանիզմին համաձայն (զանգահարել ՀՏԶՀ-ի թեժ գիծ և/կամ տես 4.1 ենթակետ): | | | | | | «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ,  ՀՏԶՀ,  Արթիկի համայնքապետարան  «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ,  Արթիկի համայնքապետարան, «ՇՄԱՓԿ» ՊՈԱԿ  ՀՏԶՀ  ՀՏԶՀ | | ՀՏԶՀ | | |  | | | |
| 1. Մրցութային և պայմանագրային փաստաթղթերի պատրաստում | ԲԿՊ-ի պահանջները անհրաժեշտ է հաշվի առնել աշխատանքային նախագծում, որի արդյունքում հնարավոր են բնապահպանական  բացասական  ազդեցություններ՝ դպրոցի  շինարարության և շահագործման փուլերում: | | * 1. Աշխատանքային նախագիծը մշակվել է հաշվի առնելով ԲԿՊ-ում պլանավորված մեղմացնող միջոցառումները, որոնք պետք է ներառված լինեն նաև մրցութային և պայմանագրային փաստաթղթերում: | | | | | | ՀՏԶՀ | | ՀՏԶՀ | | |  | | | |
| **ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ (ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ )** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.Առողջության և աշխատանքային անվտանգության պլան** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Շինարարական հրապարակի   բոլոր գործողությունները | ԲԿՊ-ի և դպրոցի կառուցման ծրագրի բնապահպանական պահանջների մասին տեղեկատվության պակասը կարող է հանգեցնել շրջակա միջավայրի վատթարացման:  Շինհրապարակին կից գործող Վ․ Գ․ Պլեխանովի անվան տնտեսագիտական համալասարանի անձնակազմի, շինհրապարակի մերձակայքում բնակվող և շինարարական հրապարակում աշխատող մարդկանց ցանկացած հիվանդությունը, վնասվածքը կամ մահը վտանգավոր նյութերի, շին առարկաների ոչ ճիշտ դասավորման և շինհրապարակի ոչ ճիշտ կազմակերպման պատճառով անընդունելի է և կպահանջի համապատասխան պատժամիջոցների կիրառում: | | * 1. Անհրաժեշտ է նշանակել բնապահպանական/ աշխատանքային անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա կգտնվի շինհրապարակում:   2. Անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցառումներ կողմնակի անձանց մուտքը շինհրապարակ արգելելու համար. **ցանկապատում, պահակակետեր, ցուցանակներ, պաստառներ** և այլն:   3. Անհրաժեշտ է բացառել անվտանգության կանոների խախտման դեպքերը, մասնավորապես՝ չհսկված էլեկտրական գործիքների առկայությունը շինհրապարակում:   4. Անհրաժեշտ է ապահովել **կրակմարիչի** առկայությունը և հեշտ հասանելիությունը շինհրապարակի բոլոր մեքենաներում և հատվածներում:   5. Անհրաժեշտ է ապահովել **առաջին բուժ օգնության** **դեղատուփի** առկայությունը և հեշտ հասանելիությունը շինհրապարակում:   6. Բանվորական և այլ անձնակազմը պետք է ապահովվի **սեզոնային արտահագուստով** և այլ անձնական պաշտպանիչ միջոցներով (**սաղավարտ, շնչառական դիմակ, պաշտպանիչ ակնոց և ականջակալ, և անվտանգության գոտի**), ինչպես նաև անհրաժեշտ է նախատեսել լծակներ դրանց կիրառումն ապահովելու համար:   7. Աշխատանքային անվտանգության և առողջության հետ կապված միջադեպերը պետք է գրանցել և հաշվետվության ձևով ներկայացնել ՀՏԶՀ-ին:   8. Աշխատողներին անհրաժեշտ է տրամադրել կոնկրետ աշխատանքի **անվտանգության հրահանգավորում**՝ աշխատանքը սկսելուց առաջ: Հրահանգավորման իրադարձությունը պատշաճ պետք է **գրանցել գրանցամատյանում**:   9. Խստագույնս պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության նորմերը: | | | | | | Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու | ՀՏԶՀ  ՏՎԽ | | | |  | | | |
| Շինարարական հրապարակում կորոնավիրուսային հիվանդության  տարածման կանխարգելմանն ուղղված գործողություններ | Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածում և աշխատակիցների առողջական վիճակով պայմանավորված շինարարական աշխատանքների ծավալների կրճատում։ | | * 1. Անհրաժեշտ է նշանակել կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով միջոցառումների պատասխանատու (այսուհետ՝ պատասխանատու)։   2. Անհրաժեշտ է շին-հրապարակում պարբերաբար իրականացնել կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման և կանխարգելման միջոցառումների վերաբերյալ իրազեկում/դասընթաց։   3. Անհրաժեշտ է շին.հրապարակում ապահովել COVID19-ի մասին և հիմնական պաշտպանական միջոցների մասին պաստառներով: Պաստառները պետք է փակցված լինեն տեսանելի վայրերում։   4. Անրաժեշտ է հրապարակում ապահովվել օգտագործված դիմակների և ջեռնոցների համար նախատեսված, ծածկով (կափարիչով) և համապատասխան նշումով աղբամաններ։   5. Անհրաժեշտ է հրապարակում պահել կորոնավիրուսային հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի (թույլ իմունային համակարգ ունեցող անձինք, 65 և բարձր տարիք, քրոնիկ հիվանդություններ և այլն) աշխատողների վերաբերյալ գրանցամատյան, որտեղ կատարել նշումներ ռիսկային խմբի աշխատողների ներգրավածության, բնորոշ սիմպտոմների վերաբերյալ նշումներ։   6. Անհրաժեշտ է հրապարակում իրականացնել մաքրության և աշխատանքային տարածքի, մակերեսների և գործիքների ախտահանման գործողությունները պատշաճ եղանակով և ժամանակահատվածում:   7. Անհրաժեշտ է բոլոր աշխատողներին տրամադրել ապահովել պաշտպանիչ դիմակներով, ձեռնոցներով և COVID19-ի այլ անհատական պաշտպանիչ միջոցներով։   8. Հրապարակում ախատանքային հանդիպում/քննարկումներն, ինչպես նաև դասընթացներ և ուսումնական այլ քննարկումներն անհրաժեշտ է կատարել բացօթյա տարածքում, աշխատողների հիմնական կազմի և նվազագույն քանակով աշխատողների ներգրավվածությամբ և պահապանելով սոցիալական՝ 1.5-2 մ, հեռավորություն։   9. Անհրաժեշտ է շինարարական հրապարակում ապահովել ախտահանիչ (ալկոհոլի հիմքով) հեղուկները և անձեռոցիկներ։   10. Անհրաժետ է շինարարական հրապարակում ապահովել ձեռքերի լվացման հնարավորություններ՝ հոսող ջուր, արմնկային կամ ոտնակային (ցանկալի է) կառավարման ծորակներով օճառներ, իսկ դրանց բացակայության/անհնարինության դեպքում անմիջապես ապահովել ախտահանիչ (ալկոհոլի հիմքով) հեղուկով։   11. Անհրաժեշտ է իրականացնել աշխատողների ջերմաչափում։ Յուրաքանչյուր աշխատողի ջերմությունը չափել օրական երկու անգամ, որից մեկը՝ աշխատանքի ներկայանալու պահին և կատարել համապատասխան նշումներ ջերմաչափման գրանցամատյանում:   12. Անհրաժեշտ է բացառել սուր շնչառական վարակների ախտանշաններով (ջերմություն, հազ, հարբուխ, դժվարաշնչություն) աշխատողների մուտքը շինարարական հրապարակ:   13. Շինարարական հրապարակում բոլոր աշխատողներն անհրաժեշտ է պարտադիր կրեն պաշտպանիչ դիմակներ, բացառությամբ ՀՀ առողջապահության նախարարի N 29-Ն հրամանով (11/09/2020թ․) նախատեսված դեպքերի ։   14. Անհրաժեշտ է հրապարակում ապահովել սնվելու համար նախատեսված բացօթյա տարածք, միաժամանակ ապահովելով ջրով և օճառով լվացվելու, ձեռքերի ախտահանման միջոցառումները և պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը։   15. Աշխատողների ընդմիջումն անհրաժեշտ է իրականացնել սահմանափակ թվով մարդկանցով և նախապես պլանավորված գրաֆիկով/հերթափոխով։   16. Անհրաժեշտ է շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների ձեռքերն ու գործիքներն ախտահանել նախքան աշխատանքային տարածք մուտք գործելը և այնտեղից դուրս գալուց, իսկ աշխատանքային տարածքի ցանկացած մակերես կամ սարքավորում ախտահանել նախքան աշխատանքի մեկնարկը:   17. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում անհրաժեշտ է բացառել անհատական պաշտպանիչ միջոցների համատեղ օգտագործումը կամ փոխանակումը, ինչպես նաև իրականացնել համատեղ օգտագործվող գործիքների ախտահանում մեկ աշխատակցից մյուսին փոխանցելիս։   18. Անհրաժեշտ է գրանցել շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների, այդ թվում՝ տեղաբնակների, բնակության վայրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը գրանցամատյանում։   19. Անհրաժեշտ է պատշաճ մակարդակով լրացնել և ՀՏԶՀ ներկայացնել կորոնավիրուսային հիվանդության տարածումը կանխարգելող միջոցառումների վերաբերյալ մոնիտորինգային հաշվետվությունը, որի ձևաչափը ներկայացվում է ***հավելված 4-ում***։ | | | | | | Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու |  | | | |  | | | |
| **2. Հանրության հետ կապերի և իրազեկման պլան** | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1. Հանրության   իրազեկման բարձրացում, բողոքարկման մեխանիզմ | Ազդեցության ենթակա կողմերի և համայնքների թերի իրազեկվածությունը, տեղեկատվության և փոխըմբռնման պակասը կարող է հանգեցնել դժգոհությունների կամ վրդովմունքի, որի արդյունքում կարող են տեղի ունենալ Ծրագրի ժամկետների հետաձգումներ: | | * 1. Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ նախատեսվում է իրականացնել հանդիպում ազդակակիր անձանց հետ և տեղեկացնել ԲԱՄ-ի մասին:   Հանդիպման ընթացքում կներկայացվի և կներդրվի ԲԱՄ-ը` համաձայն որի.  Ա) Շինարարական հրապարակում՝ դպրոցի տարածքում, անհրաժեշտ է հիմնել հիմնական կամ շարժական գրասենյակ։  Բ) Անհրաժեշտ է տեղադրել ցուցանակներ/ ցուցապաստառներ, որոնք պարունակում են տեղեկատվություն շինարար կազմակերպության գրասենյակի գտնվելու վայրի, աշխատանքային ժամերի, պատասխանատու անձանց, ինչպես նաև հեռախոսահամարների մասին, էլեկտրոնային հասցեներ այդ թվում ՀՏԶՀ-ի համապատասխան բաժնի հեռախոսահամարներ, էլեկտրոնային հասցեներ:  Գ) Գրասենյակում անհրաժեշտ է պահել **բողոքների գրանցամատյան** Բողոքի գրանցման ձևը տես Հավելված 1-ում:  Դ) Անհրաժեշտ է նշանակել **սոցիալական հարցերով զբաղվող պատասխանատու անձ**, իսկ 15 օրվա ընթացքում պատասխանել դիմորդին հարցի լուծման վերաբերյալ: | | | | | | ՀՏԶՀ  Կապալառու | ՀՏԶՀ  ՏՎԽ | | | |  | | | |
| 1. **Շրջակա միջավայրի պահպանության պլան** | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1. Գույություն ունեցող դպրոցի շենքի քանդման աշխատանքներ   Նախագծված դպրոցի շենքի կառուցման և այլ շինարարական աշխատանքներ:  Հողային աշխատանքներ  Շինանյութերի փոխադրումներ | Դպրոցի հարակից տարածքում (մոտ 3-50մ հեռավորության վրա) առկա ազդակիրների, մասնավորապես՝ բնակելի տների և շենքերի, հանրային նշանակության կառույցների, ուսումնական հատատությունների վրա գնահատվում են փոշու և այլ ծխագազերի արտանետումներ.   * գույություն ունեցող դպրոցի շենքի ապամոնտաժման աշխատանքների, * հողային աշխատանքների և նոր դպրոցի շենքի կառուցման, և այլ շին գործողությունների, * տրանսպորտային միջոցների երթևեկության, ինչպես նաև շին տեխնիկայի շահագործոման ընթացքում։   C:\Lusine\ATDF\Schools\3rd batch schools_2019\Արթիկի N2\Screening Photos\IMG_20190423_113536.jpg  Ապամոնտաժման և կառուցման շին աշխատանքների ընթացքում աղմուկի և թրթռումների մակարդակի աճ:  C:\Lusine\ATDF\Schools\3rd batch schools_2019\Արթիկի N2\Screening Photos\IMG_20190423_113536.jpgԴպրոցի տարածքում և մերձակայքում առկա հանրային ծառերի վրա գնահատվում են շինարարական գործողություններից վնասներ, փոշու, և այլ ազդեցություններ։  C:\Lusine\ATDF\Schools\3rd batch schools_2019\Արթիկի N2\Screening Photos\IMG_20190423_114830.jpg  Տարածքում առկա է ազդեցության ենթակա բուսահող, որը նախատեսվում է մերկացնել և պահպանել հետագայոմ օգտագործելու նպատակով։ | | * 1. ***Օդի աղտոտման և փոշու կառավարում***      1. Օդի որակի չափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր անձանց համապատասխան բողոքների դեպքում:      2. Անհրաժեշտ է իրականացնել **կանոնավոր ջրցանում** շինհրապարակից փոշու արտանետումները նվազագույնի հասցնելու նպատակով:      3. Անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել շինհրապարակում պահվող նյութերի և թափոնների քանակը և պահել կուտակված նյութերը հնարավորինս **ծածկված վիճակում** փոշու հնարավոր տարածումից խուսափելու համար։   2. ***Աղմուկի և թրթռումների կառավարում***      1. Աշխատատեղերում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխանի ՀՀ օրենսդրական նորմերին և մակարդակների չափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր անձանց համապատասխան բողոքի դեպքում:      2. Անհրաժեշտ է խուսափել մեքենաների և սարքավորումների կայանելուց զգայուն ազդակակիրների հարևանությամբ, ինչպիսիք են՝ մասնավոր բնակելի տները, փոքր բիզնեսի կետերը, հասարակական շենքերը և այլն։      3. Աղմուկ առաջացնող աշխատանքները անհրաժեշտ է իրականացնել **կեսօրվա ժամերին՝ 9:00-18:00**:      4. Բոլոր մեքենաները պետք է ապահովված լինեն համապատասխան խլացուցիչներով:      5. Անհրաժեշտ է բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը:      6. Անհաժեշտ է ապահովել բոլոր բանվորներին համապատասխան ԱՊՄ-րով, այդ թվում՝ **ականջակալներով**:   3. **Բուսականության պահպանում և կառավարում**      1. Անհրաժեշտ է նախատեսել վնասման ենթակա ծառերի և թփերի պահպանման միջոցառումներ, որպեսզի այդպիսի ծառերը լինեն հեշտությամբ ճանաչելի աշխատողների, տրանսպորտային միջոցների համար և պաշտպանված լինեն շին գործողությունների, թափոնների տեղադրումից, փոշու ազդեցությունից և հնարավոր այլ ազդեցություններից:      2. Անհրաժեշտ է իրականացնել ազդեցության ենթարկված **բուսականության պաստառապատում,** իսկ ըստ անհրաժեշտության նաև ջրցանման միջոցառումներ՝ բուսականության վրա նստած փոշին հեռացնելու նպատակով։      3. Անհրաժեշտ է ապահովել տարածքում առկա բուսականության ոռոգման միջոցառումներ դպրոցի շինարարության ամբողջ ընթացքում:      4. Անհրաժեշտ է խուսափել տարածքում առկա ծառերի ապօրնի հատումից։      5. Անհրաժեշտ է հետևել և իրականացնել բարեկարգման/կանաչապատման աշխատանքներն Արթիկի համայնքապետարանի հետ համաձայնեցված **«Տարածքի կանաչապատ գոտիների բարեկարգման նախագծի»** համաձայն։      6. Անհրաժեշտ է բացառել տարածքում առկա հատված բուսականության/խոտի այրումը:   4. **Բուսահողի պահպանում և կառավարում**      1. Բուսահողի հեռացումը անհրաժեշտ է կատարել տարվա տաք և չոր սեզոնին նախապես այն մաքրելով առկա, խոտից և խոշոր քարերից։      2. Բուսահողի պահպանումն անհրաժեշտ է իրականացնել լայնաշերտերով՝ 2 մ-ը չգերազանցող և պաստառներով ծածկված վիճակում։      3. Անհրաժեշտ է շինաշխատանքների ընթացքում հնարավորինս բացառել հողային մակերեսների վրա անուղղակի ազդեցություններն, ինչպիսիք են շինթափոնների տեղադրում, կեղտաջրերի/բետոնաջրերի հեռացում և այլ գործողություններ։      4. Անհրաժեշտ է շին-հրապարակում կառուցել **կեղտաջրերի հեռացման ավազան՝ պաշտպանիչ թաղանթով** (≤5 խ․մ) և հնարավոր կեղտաջրերը/բետոնաջրերը հեռացնել նախատեսված տարայում։ Տարայում հետերոգեն մասնիկների նստեցումից հետո պարզված ջուրը օգտագործել շին աշխատանքներում, իսկ հետերոգեն զանգվածը՝ որպես շին աղբի հեռացնել աղբավայր: | | ՀՏԶՀ  Կապալառու  Կապալառու  ՀՏԶՀ  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու/դպրոցի տնօրինություն  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու | | | | | ՀՏԶՀ  ՏՎԽ | | |  | | | |
| **Ենթակառուցվածքների և այլ ազդակակիր օբյեկտների կառավարման պլան** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ենթակառուցվածքների և այլ ազդակիր օբյեկտների վրա ազդեցություն: | Ազդակակիր ենթակառուցվածքների և օբյեկների վրա գնահատվում են շինգործողություններից ֆիզիկական վնասներ, հրապարակի ոչ ճիշտ կազմակերպման հետևանքով օգտագործման/շահագործման խոչընդոտներ։ Տեղազննման արդյունքում արձանագրված ազդակակիրներն են ․   * դպրոցի վարչատարածքային սահմանով անցնող և բնակելի տներին մոտեցում ծառայող ճանապարհը,   C:\Lusine\ATDF\Schools\3rd batch schools_2019\Արթիկի N2\Screening Photos\IMG_20190423_114026.jpg  C:\Lusine\ATDF\Schools\3rd batch schools_2019\Արթիկի N2\Screening Photos\IMG_20190423_113956.jpg   * դպրոցի տարածքում առկա շինությունը,   C:\Lusine\ATDF\Schools\3rd batch schools_2019\Արթիկի N2\private property.jpg   * դպրոցի տարածքի հարևանությամբ առկա հուշարձան համալիրը,   C:\Lusine\ATDF\Schools\3rd batch schools_2019\Արթիկի N2\Screening Photos\IMG_20190423_113556.jpg   * էլեկտրական ենթակայանը և հաղորդակցության սյուները։   C:\Lusine\ATDF\Schools\3rd batch schools_2019\Արթիկի N2\Screening Photos\IMG_20190423_113632.jpg | | * 1. Դպրոցի շենքի ապամենտաժման և նոր շենքի շինարարական գործողություններն անհրաժեշտ է իրականացնել խստորեն հետևելով անվտանագության միջոցառումներին և մշակված աշխատանքային պլանին, որպեսզի բացառվի դպրոցի տարածքում և մերձակայքում առկա ենթակառուցվածքների և շինությունների վրա հնարավոր ֆիզիկական վնասները:   2. Ենթակառուցվածքներին և առկա շինություններին պատճառված ֆիզիկական վնասները կվերացվեն և վերջիններս կբերվեն իրենց նախնական վիճակին շինարար կապալառուի սեփական միջոցների հաշվին։   3. Ենթակառուցվածքների վրա կանխատեսվող ազդեցությունները և նախատեսվող աշխատանքների շրջանակը ներկայացվել են դպրոցի նախագծի վերաբերյալ իրականացված հանրային քննարկումների ընթացքում։   4. Տարածքով անցնող ենթակառուցվածքների/կոմունիկացիաների տեղափոխման աշխատաքներն իրականացնելիս անհրաժեշտ է նախապես տեղեկացնել ազդակակիր կողմերին հնարավոր անջատումների մասին:   5. Չնախատեսված կոմունիկացիաների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է անմիջապես տեղեկացնել ՀՏԶՀ-ին։   6. Շին-հրապարակի կազմակերպումը և աշխատանքները, մասնավորապես՝ ցանկապատումը և հետագա շին-գործողււթյուններն անհրաժեշտ է կատարել այնպես, որ ապահովվի բնակելի տներին մոտեցնող ճանապարհի շահագործումը, ինչը հաշվի է առնվել դպրոցի նախագծում։ | | | Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու,  ՀՏԶՀ,  Ազդակակիրներ  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու | | | | ՀՏԶՀ  ՏՎԽ | | | | |  |
| 1. **Շինարարական հրապարակի կազմակերպման պլան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Շին հրապարակի կազմակերպում: | Շինհրապարակի ոչ ճիշտ կազմակերպումից բխող ազդեցություններ, ազդակիր կառույցների և սպասարկվող անձնակազմի վրա: | | * 1. Շին հրապարակն անհրաժեշտ է կազմակերպել բացառապես նախագծվող դպրոցի տարածքի ներսում՝ բացառելով այլ ազդակակիր տարածքների օգտագործումն առանց համապատասխան թույլտվության:   2. Անհրաժեշտ է կազմել շին հրապարակի կազմակերպման սխեման, որում նշված կլինեն շարժական տնակի տեղադրման, շին նյութերի պահեստավորման, բուսահողի ժամանակավոր պահեստավորման, նյութերի և թափոնների ժամանակավոր կուտակման տեղերը, մեքենաների և սարքավորումների կայանատեղիները և այլն:   3. Անհրաժեշտ է իրականացնել շինհրապարակի ժամանակավոր **ցանկապատում, ծրագրի ցուցանակի ու մուտքն արգելող նշանների** տեղադրում   4. Անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել բաց հորերի քանակը, հետլիցքն իրականացնել հնարավորինս կարճ ժամկետներում և բացառել անիմաստ բաց հորերի առկայությունը շինհրապարակում։   5. Անհրաժեշտ է իրականացնել բաց հորերի տեսանելի նիշահարում։   6. 3մ և ավելի բարձրությունների վրա աշխատելիս անհրաժեշտ է ապահովել շինարարական աստիճանների վրա անվտանգության միջոցառումները, ըստ անհրաժեշտության՝ տեղադրել նախազգուշացնող նշաններ։   7. Շինհրապարակի տարածքը պետք է պահել մաքուր և կարգավորված: | | | Կապալառու  «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու | | | | ՀՏԶՀ  ՏՎԽ | | | | |  | |
| 1. **Երթևեկության և մոտեցման ճանապարհների կառավարման պլան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Շինհրապարակ մուտք և ելք գործող մեքենաներ | Դպրոցի մոտեցման ճանապարհների վիճակը գնահատվում է լավ երթևեկության կազմակերպման համար:  Երթևեկության և մոտեցման ճանապարհների վրա գնահատվում են հետևյալ ազդեցությունները.   * երթևեկության խափանումներ, * երթևեկության հետ կապված վտանգներ և անվտանգության խնդիրներ, * փոշու, աղմուկի և թրթռումների մակարդակի աճ, * հասարակական ճանապարհների վրա ցեխի և շին աղբի տարածում, * շինարարական ծանր սարքավորումների և փոխադրամիջոցների կողմից ճանապարհներին հնարավոր վնասներ։ | | * 1. Մեքենաների և բեռնատարների երթևեկությունն անհրաժեշտ է կազմակերպել հասարակական երթևեկությանը և հիմնական հանրային ճանապարհներին նվազագույն անհարմարություններ և վնաս պատճառելու սկզբունքով։   2. Մեքենաների և բեռնատարների երթևեկությունը և մոտեցումն անհրաժեշտ է կազմակերպել շին հրապարակ մուտքի և ելքի համար նախատեսված ճանապարհով։   3. Անհրաժեշտության դեպքում, ձեռնարկել դպրոցի մոտեցման ճանապարհին հասցրած վնասների վերականգման աշխատանքներ`   ապաhովելով ճանապարհի նախնական վիճակը:   * 1. Հնարավորինս պետք է խուսափել երթևեկել քաղաքային երթևեկության ծանրաբեռնված ժամերին:   2. Անհրաժեշտության դեպքում ձեռք բերել պետ. մարմիններից շին տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ուղիների թույլտվություն   3. Անհրաժեշտ է խուսափել գործողություններից, որոնք կարող են ճանապարհների խցանումների պատճառ դառնալ   4. Վարորդները կվերապատրաստվեն ԵԿՊ-ի (Երթևեկության կառավարման պլանը) և անվտանգության վերաբերյալ:   5. Մեքենաների և սարքավորումների կայանատեղին անհրաժեշտ է կազմակերպել միայն սահմանված վայրերում՝ հրապարակի ներսում:   6. Անհրաժեշտ է ապահովել բեռնատարների ծածկով երթևեկումը շինհրապարակը լքելիս:   7. Անհրաժեշտ է ապահովել, որպեսզի փոխադրամիջոցները սարքավորված լինեն աղմուկի կլանիչներով և խլացուցիչներով:   8. Անհրաժեշտ է իրականացնել փոխադրամիջոցների տեխնիկական վիճակի կանոնավոր զննում՝ վառելանյութի և յուղի հոսքը կանխելու համար:   9. Անհրաժեշտ է դադարեցնել արտահոսքեր ունեցող մեքենաների աշխատանքը և փոխարինել պատշաճ վիճակի մեքենաներով։   10. Նախքան շինհրապարակից հեռանալն անհրաժեշտ է ապահովել անվադողերը մաքրելու միջոցներով (աշխատանքային տեղամասում կոպճային մակերևույթների և փոխադրամիջոցների լվացման միջոցներ՝ համապատասխան արտահոսքը կանխարգելման համակարգով) շինարարական աղբն ու ցեխի տարածումը կանխելու համար:   11. Պարբերաբար պետք է ստուգել   հարակից  ճանապարհների վիճակը պարզելու համար շինհրապարակից տարածվող ցեխի առկայությունը, իսկ տարածման դեպքում անհրաժեշտ է այն մաքրել: | | | | | Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու | | ՀՏԶՀ  ՏՎԽ | |  | | | | |
| 1. **Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Վտանգավոր   նյութերի օգտագործում և այլ  արտակարգ  իրավիճակների  դեպքեր ( դժբախտ  պատահարներ և  այլն) | Վառելիքի, յուղի կամ այլ թունավոր նյութերի արտահոսքի պատճառով հնարավոր է վտանգավոր նյութերի թափանցում հողի մեջ: | | * 1. Անհրաժեշտ է նշանակել **արտակարգ իրավիճակների** համար **պատասխանատու անձ**, ով մշտապես ներկա կգտնվի շին հրապարակում։   2. Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել վտանգավոր նյութերի հետ անվտանգ կերպով վարվելու և պահեստավորելու ընթացակարգերը։   3. Անհրաժեշտ է իրականացնել նյութերի անվտանգության   տվյալների թերթիկների, արտակարգ իրավիճակների արձագանքման քայլերի մասին տեղեկացնող պաստառների/պլակատների տեղադրում։   * 1. Արտահոսքը մաքրող գործիքները պետք է Ճիշտ ձևով պահեստավորել, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում դրանք հեշտությամբ օգտագործվեն, ինչպես նաև աշխատող անձնակազմը պետք է տեղեկացված լինի դրանց ճիշտ գործածության մասին։   2. Արտահոսքերի դեպքում անհրաժեշտ է հեռացնել աղտոտված հողային զանգվածը՝ հնարավոր աղտոտումը կանխելու համար: Աղտոտված հողային զանգվածը պահել և տեղափոխել թույլատրված աղբավայր հատուկ պաշտպանիչ տոպրակներով:   3. Վտանգավոր նյութերի կառավարումը պետք է իրականացնել ՀՀ օրենսդրական պահանջներին համապատասխան   4. Քիմիական և այլ, վտանգավոր նյութերն ու վառելանյութը պետք է օգտագործել միայն անհրաժեշտության դեպքում: Դրանք անհրաժեշտ է պահել ծածկված, ապահով և բնական ճանապարհով օդափոխվող տարածքում, որն ապահովված է **անանցանելի/ անթափանց հատակով** (ավազե, բետոբե կամ մետազակն հիմքեր) **և պատնեշով**։   5. Շինարարական բոլոր տեղամասերում անհրաժեշտ է ապահովել արտակարգ պատահարների դեպքում կոնտակտային տվյալները, պատասխանատու անձանց և անվտանգության պատասխանատուի անուն(ները), հեռախոսահամարները պարունակող պաստառների առկայությունը։   6. Արտակարգ պատահարի դեպքում անմիջապես անհրաժեշտ է տեղեկացնել ՀՏԶՀ-ին հաշվետվության հատուկ ձևը լրացնելու միջոցով (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3): | | | | | Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու | | ՀՏԶՀ  ՏՎԽ | |  | | | | |
| Գործողությունները կորոնավիրուսային հիվանդության ախտանշանների առկայության դեպքեր | Աշխատողների մոտ կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտանիշների առակայության դեպքեր։ | | * 1. Անհրաժեշտ է անմիջապես տեղեկացնել Պատասխանատուին աշխատողի մոտ թեթև հազի, ջերմության (>37.3oC) բարձրացման կամ ինքնազգացողության վատթարացման դեպքում։   2. Անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցառումներ աշխատողի հետ շփում ունեցած անձանց շրջանակը պարզելու, նշված անձանց մեկուսացնելու և այդ մասին ՀՀ առողջապահության նախարարության թեժ գիծ (զանգահարելով 8003 համարով)։   3. Անհրաժեշտ է իրականացնել աշխատողի անմիջական աշխատանքային տարածքի կամ շփման մակերեսի, օգտագործած գործիքների և անհատական պաշտպանիչ միջոցների (պաշտպանիչ սաղավարտ, արտահագուստ և այլն) անհապաղ ախտահանման միջոցառումներ` հիվանդության ախտորոշման դեպքում։   4. Անհրաժեշտ է լրացնել արտակարգ պատահարի հաշվետվության ձևը (հավելված 3․) և ներկայացնել ՀՏԶՀ աշխատակցի մոտ հիվանդության ախտորոշման դեպքում։ | | | | | Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու | | ՀՏԶՀ  ՏՎԽ | |  | | | | |
| 1. **Թափոնների և նյութերի կառավարման պլան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Շինհրապարակ և շինարարական աշխատանքներ | Շին աղբի տեղադրումը անհամապատասխան վայրերում, ջրահեռացման համակարգ ներթափանցող թափոնները և աղտոտիչները և շինարարական այն նյութերը, որոնք չեն մաքրվում շինհրապարակից իրենցից պոտենցիալ վտանգ են ներկայացնում: | | * 1. Կանոնավոր կերպով (ամենաուշը 2 օրը մեկ) շինհրապարակից անհրաժեշտ է հեռացնել շինարարական թափոններն ու աղբը՝ փոշին և շին աղբի երկարատև կուտակումը և երթևեկության խոչընդոտները կանխելու համար։   2. Անհրաժեշտ է դասակարգել աղտոտված հողը, աղբն ու շինարարական մյուս թափոններն ըստ տեսակների` պինդ, հեղուկ և վտանգավոր:   3. Աղտոտված հողը, անհրաժեշտ է տեղադրել աղբի համար թույլատրված վայրերում փակ/մեկուսացված հատուկ տարաններով (տես 9.5):   4. Շին հրապարակի տարածքի սահմաններում անհրաժեշտ է հատկացնել շին աղբի նախնական կուտակման վայր:   5. Շին աղբի հավաքումը և պարբերաբար հեռացումն անհրաժեշտ է իրականացնել Սիլիկյան թաղամասին հարող նախկին քարահանքի տարածքում գործող շին թափոնների համար նախատեսված աղբավայր (Երևանի քաղաքապետարանի 30.06.2016 հ2391-Ա որոշում):   6. Անհրաժեշտ է բացառել շինանյութերի և աղբի կուտակումը շիհրապարակից դուրս՝ մասնավոր կամ հասարակական տարածքում, ինչպես նաև տարածքին կից տեղադրված հասարակական աղբամանների օգտագործումը՝ շին թափոնների հեռացման նպատակով:   7. Անհրաժեշտ է դպրոցի հին շենքի ապամոնտաժման աշխատանքների ընթացքում առաջացած նյութերը տեսակավորել երկրորդային օգտագործման համար պիտանի նյութերի և շին-աղբի՝ համաձայն դպրոցի ապամոնտաժման աշխատատանքների ընթացակարգերի նախագծի:   8. Առաջացած երկրորդային օգտագործման համար պիտանի նյութերը հեռացնել շինարար կապալառուի պահեստամաս՝այլ աշխատանքներում օգտագործելու նպատակով, իսկ գոյացած աղբը տեղափոխել աղբավայր (տես 10.5 ենթակետ):   9. Անհրաժեշտ է սպառողական հատկությունները կորցրած յուղի թափոնները հավաքել հերմետիկ տարայում, պահել հրապարակում՝ ըստ վերը նկարագրված կարգի, և հետագայում հանձնել լիցենզավորված վերամշակողի։ | | | | | Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու | | ՀՏԶՀ  ՏՎԽ | |  | | | | |
| 1. **Աշխատողների և ղեկավար անձնակազմի դասընթացներ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Աշխատողների և ղեկավար անձնակազմի վերապատրաստում | Թերի իրազեկվածության և տեղեկատվության պակասից բխող ազդեցություններ: | | * 1. Անհրաժեշտ է իրականացնել բոլոր աշխատողների համար ԲԿՊ պահանջների մասին դասընթացներ՝ այդ թվում թափոնների ճիշտ կառավարման, տարածքը մաքուր պահելու և այլն։   2. Բոլոր աշխատողներին անհրաժեշտ է նաև իրազեկել աշխատանքի անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների արարողակարգի մասին։   3. Բոլոր վարորդներին անհրաժեշտ է իրազեկել ԵԿՊ-ի վերաբերյալ: | | | | | ՀՏԶՀ  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու | | ՀՏԶՀ  ՀՏԶՀ  ՏՎԽ | |  | | | | |
| 1. **Աշխատանքային տեղամասի վերականգնման և բարեկարգման պլան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Շինհրապարակի   վերականգնումը  Դպրոցի տարածքի բարեկարգում/կանաչապատում | * Անհրաժեշտ է շինհրապարակից հեռացնել շինարարական նյութերը թափոնները և շին պարագաները | | * 1. Շինհրապարակից անհրաժեշտ է հեռացնել շինարարության հետ կապված բոլոր պարագաները, այդ թվում՝ չօգտագործված նյութերը, թափոնները, մեքենաները, սարքավորումները, ցանկապատումը և այլն։   2. Անհրաժեշտ է վերականգնել բոլոր վնասված կամ տեղահանված կոմունիկացիաները, ապամոնտաժման և վերատեղադրման աշխատանքները։   3. Անհրաժեշտ է մաքրել շինհրապարակը կենցաղային և այլ աղբից և հեռացնել յուղի, վառելիքի արտահոսքի հետքերը։   4. Անհրաժեշտ է իրականացնել ՀՏԶՀ-ի կողմից մշակված ընդունման- հանձնման ակտի ստուգաթերթիկի բոլոր պահանջները։   5. Անհրաժեշտ է կատարել բարեկարգման աշխատանքները «***Տարածքի կանաչապատ գոտիների բարեկարգման նախագծի***» համաձայն: | | | | | Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու  Կապալառու | | ՀՏԶՀ  ՏՎԽ | |  | | | | |
| **ՀԵՏ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Թերությունների   վերացման աշխատանքներ | | Շինարարական փուլի համար սահմանված  բոլոր ազդեցությունները | | * 1. Անհրաժեշտ է ապահովել կանաչ զանգվածի և տնկված ծառերի 90% կպչողականությունը և աճը: Հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է վերատնկել և փոխարինել բոլոր վնասված կամ անառողջ տեսակները: | | | Դպրոցի տնօրինություն/  Կապալառու | | | ՀՏԶՀ  Կապալառու | |  | | | | |
| 1. Բուսականության   վերականգնում | | Բուսականությունը չի  աճում սպասվածին  համաձայն | | * 1. Անհրաժեշտ է ներառել Ծրագրի համար նախատեսված թփերի և այլ բուսականությունը դպրոցի կանաչապատ տարածքների սպասարկման պլանում:   2. Անհրաժեշտ է իրականացնել կանաչապատված տարածքի աճի և վիճակի մշտադիտարկումնե: | | | Դպրոցի տնօրինություն,  ՀՏԶՀ,  Դպրոցի տնօրինություն | | | ՀՏԶՀ  Կապալառու  Դպրոցի տնօրինություն  ՀՏԶՀ  Կապալառու  Դպրոցի տնօրինություն | |  | | | | |
| 1. Բնապահպանական աուդիտ | |  | | * 1. Իրականացնել հետշինարարական բնապահպանական աուդիտ: | | | ՀՏԶՀ | | | ՀՏԶՀ | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Աղյուսակ 2: Բնապահպանական կառավարման պլան՝ մոնիտորինգ** | | | | | | | | | | | | |
| **Վայրը/ Գործողությունը/ Փուլը** | **Մոնիտորինգի**  **ենթակա**  **պարամետրեր** | | **Մոնիտորինգի կետեր** | | **Մոնիտորինգի գործիքներ/ մեթոդներ** | | **Բնապահպանական գործողությունների ցուցանիշ** | | | **Պատասխանատուներ** | **Մոնիտորինգի հաճախականություն** | |
| **ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. Աշխատանք   ունենալու  հնարավորություններ | | Աշխատուժը համալրված է տեղաբնակներով, աշխատանքներում ներգրավված են արդյոք կանայք | Բոլոր շինարարական տեղամասերը | | | Փաստաթղթերի  ստուգում այդ թվում՝կապալառուի կողմից  աշխատատեղեր,  նախատեսված են  տեղաբնակ  աշխատողների, ցածր որակավորում ունեցողների և  կանանց համար | | Կապալառուի կողմից աշխատանքի ընդունված տեղաբնակ  աշխատողների, ցածր որակավորում ունեցողների և  կանանց թիվը | | ՀՏԶՀ  ՎԽ | Կսահմանվի Կապալառուի կողմից աշխատուժի համալրման պլանի մեջ դիտարկել շինարարական գործողությունների մոբիլիզացիոն փուլում | |
| 1. Հասարակական լսումներ և կապը հանրության հետ | | Հանրության տեղեկացվածությունը շինարարության  փուլերի վերաբերյալ  Ազդակիր կողմերի  տեղեկացվածություն Ծրագրի Բողոքներին արձագանքման մեխանիզմի  վերաբերյալ | Բոլոր շին տեղամասեր | | | Փաստաթղթերի ստուգումներ: Շինարարական  տեղամասերի  ստուգայցեր  Հանրային լսումներ  Բողոքների  գրանցամատյանի  ստուգումներ | | Բողոքներին արձագանքման մեխանիզմն իրականացվելէ ԲԳՈՒՇ-ում նկարագրված բոլոր պահանջվող ընթացակարգերին համապատասխան | | ՀՏԶՀ | Հանրային լսումները՝ շին աշխատանքները սկսելուց առաջ։  ԲԱՄ-ը՝ կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան | |
| 1. Տարածքի   մաքրում բուսականությունից | | Տարածքի մաքրումը բուսականությունից հնարավորինս  նվազագույնի է  հասցված  Շինհրապարակի  մերձակայքի բուսականությունը  պաշտպանված է | Բոլոր շին տեղամասեր | | | Տարածքի բուսականությունից մաքրմանը վերաբերվող փաստաթղթերի ստուգում  Շին. հրապարակի ստուգայցեր | | Հատված/վերատնկաված ծառերի/թփերի  գրանցամատյանը առկա է | | ՀՏԶՀ | Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան | |
| 1. Շրջակա   միջավայրի  պահպանություն | | Նստվածքների առաջացում  Փոշու և այլ օդի աղտոտիչների արտանետումներ  Աղմուկի և թրթռումների մակարդակի բարձրացում | Բոլոր շին տեղամասեր։  Շինհրապարակից 50 մ հեռավորության վրա գտնվող փոշու, աղմուկի, թրթռումների զգայուն ընկալիչներ | | | Ակնադիտական ստուգումներշինհրապարակի ստուգայցերի միջոցով։  Բողոքների գրանցամատյանի գրառումների ստուգում։  Փոշու, աղմուկի, թրթռումների մակարդակների գործիքային ստուգում և վերլուծություն բողոքների առկայության դեպքում: | | Գրանցամատյանում գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությունը։  Փոշու, աղմուկի և թրթռումների մակարդակը գտնվում է ՀՀ գործող նորմերի սահմաններում։ | | ՀՏԶՀ  ՎԽ | Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան | |
| 5. Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրեր | | Շին աղբի և թափոնների տեղադրման գտնվելու վայրը, հատակագիծը և կառավարումը: | Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրի հարևանությամբ բնակչությանը պատճառված անհարմարություններ: | | | Փաստաթղթերի ստուգում։  Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրերի ստուգայցեր | | Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրի գտնվելու վայրը և հատակագիծը համապատասխանում են պետ մարմինների կողմից թույլատրվածին և Տարածքի կառավարման պլանին:  Գրանցամատյանում գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությունը | | ՀՏԶՀ  ՎԽ | Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան | |
| 6. Երթևեկության և  մոտեցման ուղիների կառավարումը | | Երթուղիների և մոտեցման ուղիների գտնվելու վայրերը։ Դպրոցներին, դասերին և հարևան բնակչությանը պատճառվող անհարմարություննեը և անվտանգության հարցերը Ճանապարհներին և այլ կառույցներին՝ հատկապես ջրահեռացաման համակարգերին պատճառվող վնասներ: | Ճանապարհների օգտագործում,  սարքավորումների և Նյութերի  տեղափոխության համար։  Շինհրապարակի մոտեցման մուտքերը | | | Փաստաթղթերի ստուգում  Շինհրապարակ կատարած ստուգայցեր | | Երթևեկության և մոտեցման ուղիների համապատասխանությունը  Պլանի մասնագրերին: Գրանցամատյանում գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությունը | | ՀՏԶՀ  ՎԽ | Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան | |
| 7. Վտանգավոր նյութերի և թափոնների կառավարում | | Վառելիքի, յուղերի և այլ թունավոր նյութերի պատահական կամ մշտապես տեղի ունեցող արտահոսքեր | Բոլոր շինարարական տեղամասերը | | | Փաստաթղթերի ստուգում  Շինհրապարակ կատարած ստուգայցեր | | Պատահարների դեպքում պատահարների հաշվետվության ձևը լրացաված է: Պատահարները կառավարվում են Արտակարգ իրավիճակների պլանին համապատասխան: | | ՀՏԶՀ  ՎԽ | Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան | |
| 8. Թափոնների և շին. նյութերի կառավարում | | Շինարարական թափոնների և նյութերի կառավարումը շինարարության ընթացքում | Բոլոր շինարարական տեղամասերը | | | Փաստաթղթերի ստուգում։  Շինհրապարակ, հանքեր, թափոնավայրեր կատարած ստուգայցեր: | | Շին աղբը, կենցաղային աղբը և ոչ պիտանի և ավելցուկային նյութերի քանակները կառավարվում են Պլանին և հրահանգներին համապատասխան և տեղադրվում են միայն թույլատրված վայրում: Թափոնների գրանցամատյանը մշակված է և պատշաճ վարվում է: | |  |  | |
| 9. Շինհրապարակի  վերականգնում, կանաչապատում և տարածքի բարեկարգում | | Շինհրապարակը  մաքրված է, նութերը և թափոնները հեռացված են:  Բոլոր մակերեսները, այդ թվում՝ ժամանակավոր օգտագործված տարածքները վերականգնված են:  Շինհրապարակի տարածքը բարեկարգված է: | Տեղամասեր կատարած ստուգայցեր | | | Շինհրապարակի վերա-կանգնման,  կանաչապատման և բուսականության  վերականգն-ման  պլանն առկա է: Բոլոր  մակերեսները այդ թվում՝ ժամանակավոր օգտագործված տարածքները  վերականգնված են մինչև սկզբնական վիճակը: | | Ամբողջ շին աղբը, նյութերի մնացորդները և սարքավորումները հեռացված են շինհրապարակից: Թփերի վերատնկման վայրը և քանակը համապատասխանում են նախագծի կանաչապատման պլանին:  Ապահովված է թփերի 90% կպչողականությունը | | ՀՏԶՀՎԽ |  | |
| **ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ (ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ) ՓՈՒԼ** | | | | | | | | | | | | |
| 10.Թերությունների վերացման աշխատանքներ | | Աղմուկի, օդի աղտոտիչների և այլ բնապահպանական ազդեցություններ | Դպրոցի տարածքի սահմաններում | Բողոքներ զգայուն ընկալիչների կողմից | | | Բողոքների դեպքում՝ աղմուկի և թրթռումների, օդի որակի չափագրումներ ստուգելու համար համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրական պահանջներին | | ՀՏԶՀ | | |  |
| 11.Տարածքի բարեկարգում | | Թփերի և այլ բուսականության նորմալ աճ | Կանաչապատման բոլոր տեղամասերը | Ստուգայցեր | | | Թփերի և խոտածածկույթի սանիտարական վիճակի ստուգումներ | | ՀՏԶՀ  Դպրոցի տնօրինություն | | |  |

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ԲՈՂՈՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՁԵՎ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Դիմումը ներկայացնելու ամիս/ ամսաթիվը** | **Դիմողի անուն/ ազգանունը** | **Դիմողի կարգավիճակը**  **(դպրոցի դասատու, աշակերտ, ծնող, հարևան, ձեռնարկատեր, այլ)** | **Բողոքի/առաջարկի բովանդակությունը** | **Դիմողի ստորագրությունը** | **Դիմումի կարգավիճակը**  **(լուծված/ ընթացքում/ փոխանցված ՀՏԶՀ-ին/ չլուծված)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԱՅՑԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿԻ ՁԵՎ**

**Մեղմացնող միջոցառումների և ստուգայցի մոնիտորինգի մասին հաշվետվություն N**

**Նախագիծ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Իրականացնող գործակալություն:**

**Ստուգման տեղամասը:**

**Կապալառու:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Եղանակային պայմանները ստուգայցի պահին:**

**Ստուգայցն իրականացրել է: Անուն/ ազգանուն/ պաշտոն: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ամսաթիվ:**

**Մոնիտորինգի ստուգայցն իրականացվել է Կապալառուի ներկայացուցչի մասնակցությամբ:Անուն/ ազգանուն/ պաշտոն**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Նախագծման փուլ*** | | | | | | | | | |
| **Շինարարական գործողություն** |  | | **Մեղմացնող միջոցառում (ըստ ՆԳՀ/ ԲԿՊ)** | **Մեղմացման միջոցառում իրականացված է**  **Այո/ Ոչ/ ՈԿ** | **Պատասխանատու** | | | **Ուղղիչ գործողության պահանջ (ՈւԳՊ) այդ թվում վերջնաժամկետ** | **Նախորդ ՈւԳՊ կարգավիճակը**  **(ուղղված է/ այլ միջոցառումներ են պահանջվում)** |
| Նախնական գնահատման հայտ (ՆԳՀ) |  | | Բնապահպանական փորձաքննության եզրակացությունն առկա է |  | **ՀՏԶՀ** | | |  |  |
| Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայր |  | | Թափոնների և շինարարական աղբի տեղադրման թույլտվությունն առկա է |  | **ՀՏԶՀ** | | |  |  |
| Ծառերի և թփերի հատում |  | | Ծառերի հատման թույլտվությունն առկա է |  | **ՀՏԶՀ** | | |  |  |
| **ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ** | | | | | | | | | |
| **Շին հրապարակ: ընդհանուր պահանջներ** | | | | | | | | | |
| **Բնապահպանական կառավարում. բնապահպանական թիմ, առողջություն և աշխատանքի անվտանգություն, արտակարգ իրավիճակներ, բողոքների անդրադարձի մեխանիզմ** | | | | | | | | | |
| **Շինարարական գործողություն** |  | | **Մեղմացնող միջոցառում (ըստ ՆԳՀ/ ԲԿՊ)** | **Մեղմացման միջոցառում իրականացված է**  **Այո/ Ոչ/ ՈԿ** | **Պատասխանատու** | | | **Ուղղիչ գործողության պահանջ ՈւԳՊ այդ թվում վերջնաժամկետ** | **Նախորդ ՈւԳՊ կարգավիճակը**  **(ուղղված է/ այլ միջոցառումներ են պահանջվում)** |
| ***Բնապահպանական պատասխանատուներ*** | | | | | | | | | |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Բնապահպանական/ առողջության և աշխատանքի անվտանգության պատասխանատուն նշանակված է և ներկա է շին հրապարակում: |  |  | | |  |  |
| **Կառավարման միջոցառումներ** | | | | | | | | | |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Դպրոցի սահմաններից դուրս այլ տարածքների օգտագործումը բացառված է, այդ թվում՝ ճամբարներ, ավտոկայանատեղեր և այլն: |  |  | | |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Ծառերի հատումն իրականացված է թույլտվությանը համապատասխան: Այլ բուսականությունը համապատասխան կերպով պաշտպանված է: |  |  | | |  |  |
| ***Առողջություն և աշխատանքի անվտանգություն*** | | | | | | | | | |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Նախազգուշացնող նշաններն ու ցանկապատումն ապահովված է բոլոր բաց հորերի և շին հրապարակի շուրջը: |  |  | | |  |  |
| Հողային աշխատանքներ |  | | Բաց հորերի հետլիցքն իրականացված է կարճ ժամկետներում:  Անիմաստ բաց հորեր չեն նկատվել: |  |  | | |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Կողմնակի անձանց (հատկապես աշակերտների) մուտքը շին հրապարակ հուսակլի արգելափակված է |  |  | | |  | . |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Բանվորներն ու ղեկավար անձնակազմն ապահովված են և կրում են արտահագուստ. և անհրաժեշտության դեպքում՝ անձնական պաշտպանիչ միջոցներ ԱՊՄ |  |  | | |  |  |
| Ասբեստի նյութեր պարունակող կառույցների ապամոնտաժում |  | | Աշխատանքներն իրականացվում են ԲՆ կողմից տրամադրված Ուղեցույցին համապատասխան Վտանգավոր նյութերի հետ աշխատող անձնակազմն ապահովված է և կրում է ԱՊՄ : |  |  | | |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Ծրագրի և իրականացնող մարմինների մասին տեղեկատվական ցուցանակը տեղադրված է: |  |  | | |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Աշխատողներն ապահովված են անհրաժեշտ սանիտարա հիգիենիկ պայմաններով. խմելու և կենցաղային կարիքների ջուր, ընդմիջման և հանգստի հարմարություններ, զուգարան, և այլն: |  |  | | |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Առաջին բուժ օգնության դեղատուփն առկա է և հասանելի է բոլոր աշխատողների համար: |  |  | | |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Կրակմարիչն առկա է, գտնվում է գործածման համար պատրաստ վիճակում և հասանելի է բոլոր աշխատողների համար: |  |  | | |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Օրվա մութ ժամերի լուսավորումն ապահովված են: |  |  | | |  |  |
| ***Արտակարգ իրավիճակների պլան*** | | | | | | | | | |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Արտակարգ իրավիճակների պատասխանատու անձը ներկա է շին հրապարակում: |  |  | | |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Արտակարգ իրավիճակների ընթացակարգերի պաստառը կոնտակտային տվյալներով առկա է, թարմացված է և փակցված է տեսանելի վայրում շին հրապարակի մի քանի հատվածներում: |  |  | | |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Պատահարների մասին հաշվետվությունը ներկայացված է: |  |  | | |  |  |
| ***Բնապահպանական/ աշխատանքի անվտանգության դասընթացներ*** | | | | | | | | | |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Աշխատողներն ուսուցանված են ՆԳՀ/ ԲԿՊ-րի մասին աշխատանքը սկսելուց առաջ: |  | |  | |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Աշխատողներն ուսուցանված են արտակարգ իրավիճակներին արձագանքելու ընթացակարգերի մասին աշխատանքը սկսելուց առաջ: |  | |  | |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Աշխատողները ստացել են աշխատանքի անվտանգության հրահանգավորումը աշխատանքը սկսելուց առաջ և համապատասխան գրառումներն առկա են գրանցամատյանում: |  | |  | |  |  |
| ***Շին հրապարակի մաքրություն*** | | | | | | | | | |
| Բոլոր գործողությունները | |  | Շին հրապարակը և մոտեցնող հասարակական ճանապարհները պահվում է մաքուր վիճակում և զերծ է շին և կենցաղային աղբից |  | | |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները | |  | Տեղադրված են աղբամաններ կենցաղային աղբի հավաքման համար |  | | |  |  |  |
| ***Կապը հանրության հետ և բողոքներին անդրադարձման մեխանիզմ՝ բնապահպանական հարցեր*** | | | | | | | | | |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Տեղի են ունեցել շին աշխատանքների, բնապահպանական ազդեցությունների և մեղմացնող միջոցառումների մասին հանդիպումներ ազդակիր անձանց հետ: |  | | |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Բողոքների գրանցամատյանը վարվում է և առկա է շին հրապարակում: Նախորդ ստուգայցի ժամանակ նկատված բողոքները լուծված են: |  | | |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Դպրոցի տնօրինությունը և այլ ազդակիրները զգուշացված են հնարավոր անհարմարությունների մասին. ջրի, էլեկտրականության ժամանակավոր դադարների և այլն: |  | | |  |  |  |
| ***Բնապահպանական պարամետրեր. Փոշու հսկողություն*** | | | | | | | | | |
| Հողային աշխատանքներ, նյութերի մատակարարում, առաջացած շին աղբի հեռացում |  | | Բեռնատարներն փոխադրումներն իրականացնում են փակ ծածկով: |  | | |  |  |  |
|  | | Շին հրապարակը պարբերաբար ջրցանվում է: |  | | |  |  |  |
|  | | Սարքավորումներն ու մեքենաներն ապահովված են արտանետվողգազերի կլանիչներով: |  | | |  |  |  |
| ***Աղմուկի մակարդակի հսկողություն*** | | | | | | | | | |
| Շին տեխնիկայի աշխատանքներ |  | | Շին աշխատանքների աղմուկի մակարդակը գտնվում է մոտակա ընկալիչների համար ընդունելի սահմաններում |  | | |  |  |  |
|  | | Սարքավորումներն ապահովված են սարքին խլացուցիչներով |  | | |  |  |  |
|  | | Աղմակահույց աշխատանքներն իրականացվում են դասերից հետո և օրվա ցերեկային ժամերին |  | | |  |  |  |
| ***Թրթռումների մակարդակի հսկողություն*** | | | | | | | | | |
| Շին տեխնիկայի աշխատանքներ |  | | Թրթռումների ուժգնությունն ու ժամանակահատվածը հսկվում են |  | | |  |  |  |
| ***Կեղտաջրերի հսկողություն***: | | | | | | | | | |
| Հեղուկ նյութերի օգտագործման աշխատանքներ | |  | Արտահոսքերը կառավարվում են պատշաճ ձևով |  | | |  |  |  |
| Հողային աշխատանքներ |  | | Նստվածքներով հագեցած կեղտաջրերը հսկվում են |  | | |  |  |  |
| Հողային աշխատանքներ, նյութերի մատակարարում, առաջացած շին աղբի հեռացում |  | | Ջրահեռացման համակարգերը և ջրային այլ ուղիները խցափակված չեն նստվածքներով և պաշտպանված են |  | | |  |  |  |
| Մեքենաների գործածությամբ աշխատանքներ | |  | Բեռնատարների անիվները մաքրվում են մինչև շին հրապարակի լքելը և հասարակական ճանապարհներ մուտք գործելը |  | | |  |  |  |
| Հողային աշխատանքներ | |  | Հողային հանույթը հեռացված է շին հրապարակից կամ կանոնավոր կուտակված է հատուկ հատկացված ժամանակավոր կուտակման վայրում |  | | |  |  |  |
| ***Շինարարական աղբի և թափոնների կառավարում*** | | | | | | | | | |
| Շին աղբի հեռացում |  | | Շին աղբը և թափոնները տեղադրված են սահմանված վայրում |  | | |  |  |  |
| Հողային աշխատանքներ, կառույցների և ենթակառուցվածքների քանդում և ապամոնտաժում |  | | Անվտանգ թափոնները (հողային հանույթը, քարերը, բետոնե և մետաղական մասերը, այլ) կառավարվում են ԹԿՊ համապատասխան |  | | |  |  |  |
| Վտանգավոր նյութեր՝ այդ թվում ասբեստ պարունակող նյութեր պարունակող կառույցների քանդում կամ ապամոնտաժում |  | | Վտանգավոր թափոնները (այդ թվում ասբեստ պարունակող)կառավարվում են ԹԿՊ համապատասխան |  | | |  |  |  |
| Քիմիկատների, վառելիքի, քսանյութերի, յուղի օգտագործմամբ գործողություններ |  | | Հեղուկ թափոններն ու արտահոսքերը, աղտոտված հողը կառավարվում ենԹԿՊ համապատասխան |  | | |  |  |  |
| ***Շինարարական աղբի և թափոնների տեղադրման վայրեր*** | | | | | | | | | |
| Տարածքի օգտագործում |  | | Տարածքի օգտագործման համար բոլոր թույլտվություններն առկա են |  | | |  |  |  |
| Տարածքի օգտագործում |  | | Տարածքի օգտագործման համար ՏԿՊ-րն առկա են |  | | |  |  |  |
| Տարածքի օգտագործում |  | | Տարածքի օգտագործումը համապատասխանում է ՏԿՊ-ին |  | | |  |  |  |
| ***Տարածքի վերականգնում (այդ թվում՝ թափոնավայրերի)*** | | | | | | | | | |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Տարածքը մաքրված է բոլոր թափոններից և շինարարական աղբից |  | | |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Տարածքից հեռացված են բոլո մեքենաներն ու սարքավորումները, ինչպես նաև ապամոնտաժված ժամանակավոր օժանդակ կառույցները |  | | |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Հարակից հասարակական ճանապարհները վերականգնված և մաքրված են |  | | |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | | Կանարապատ տարածքի խնամքն իրականացվում է |  | | |  |  |  |

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ԱՐՏԱԿԱՐԳ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Պատահարի ամիս/ ամսաթիվը** | **Պատահարի նկարագրությունը** | **Պատահրի վերացման միջոցառումները** | **Միջոցառումների ժամկետները և պատասխանատուն** | **Պատահրի վերացման կարգավիճակը** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. Շինարարական հրապարակում կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID19) տարածման կանխարգելման միջոցառումների մոնիտորինգի վերաբերյալ հաշվետվություն**

**Նախագիծ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Իրականացնող կազմակերպություն:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Շինարարական տեղամաս:**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Կապալառու:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ստուգայցն իրականացրել է: Անուն/ ազգանուն/ պաշտոն:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ամսաթիվ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Մոնիտորինգի ստուգայցն իրականացվել է Կապալառուի ներկայացուցչի՝ միջոցառումների պատասխանատուի մասնակցությամբ: Անուն/ ազգանուն/ պաշտոն/** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Կանխարգելիչ միջոցառումը (ըստ ԲԿՊ-ի)** | **Իրականացման կարգավիճակը (հաստատել նկարով, գրանցաթղթով և այլն)։ Այո/ՈՉ** | **Իրականացման հաճախականությունը** |
| ***Աշխատանքների կազմակերպման ընդհանուր կանոններ*** | | | |
|  | Կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով միջոցառումների պատասխանատուն նշանակված է։ |  |  |
|  | Իրականացվում է հիվանդության տարածման և կանխարգելման միջոցառումների վերաբերյալ իրազեկում/դասընթաց։ |  |  |
|  | Օգտագործված դիմակների և ջեռնոցների համար նախատեսված, ծածկով (կափարիչով) և համապատասխան նշումով աղբամանը առկա է։ |  |  |
|  | Շին.հրապարակի տեսանելի վայրերում առկա է COVID19-ի և հիմնական պաշտպանական միջոցների կիրառման մասին պաստառները։ |  |  |
|  | Հրապարակում պահվում է կորոնավիրուսային հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի (թույլ իմունային համակարգ ունեցող անձինք, 65 և բարձր տարիք, քրոնիկ հիվանդություններ և այլն) աշխատողների վերաբերյալ գրանցամատյան, որտեղ ամենաքիչը գրանցվում է․   * ռիսկային խմբի աշխատողների ներգրավվածությունը (այո/ոչ) * բնորոշ սիմպտոմների առկայությունը (այո/ոչ) ։ |  |  |
|  | Կազմակերպվում են հրապարակի աշխատանքային տարածքների, գործիքների, անհատական պաշտպանիչ միջոցների մաքրման և ախտահանման գործողությունները պատշաճ եղանակով և ժամանակում։ |  |  |
|  | Աշխատակիցների հանդիպում-քննարկումները իրականացվում են բացօթյա տարածքում և պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը (1.5-2 մ)։ |  |  |
|  | Շինարարական հրապարակում առկա են ախտահանիչներով տարողություններ և անձեռոցիկներ։ |  |  |
|  | Շինարարական հրապարակը ապահովված է ձեռքերի լվացման հնարավորություններ՝ հոսող ջուր, կառավարման ծորակներով օճառներ (դրա անհնարինության դեպքում՝ անմիջապես ապահովվում է ախտահանման հեղուկով)։ |  |  |
| ***Կանխարգելման կանոններ*** | | | |
|  | Իրականացվում է աշխատողների ջերմաչափում։ Յուրաքանչյուր աշխատողի ջերմությունը չափվում է օրական երկու անգամ, որից մեկը՝ աշխատանքի ներկայանալու պահին, և կատարվում է համապատասխան նշումը գրանցամատյանում: |  |  |
|  | Սուր շնչառական վարակների ախտանշաններով (ջերմություն, հազ, հարբուխ, դժվարաշնչություն) աշխատողների մուտքը շինարարական հրապարակ բացառվում է: |  |  |
|  | Շինարարական հրապարակում աշխատողները ապահովված են և պարտադիր կրում են պաշտպանիչ դիմակներ և այլ անհրաժեշտ ահատական պաշտպանիչ միջոցներով։ |  |  |
|  | Սնվելու համար ապահովվում է ջրով և օճառով լվացվելու և ձեռքերի ախտահանման հնարավորությամբ տարածք, որտեղ ևս պահպանվում է սոցիալական հեռավորությունը։ Ընդմիջումը իրականացվում է սահմանափակ թվով մարդկանցով՝ նախապես պլանավորված գրաֆիկով։ |  |  |
|  | Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների ձեռքերն ու գործիքներն ախտահանվում են նախքան աշխատանքային տարածք մուտք գործելը և այնտեղից դուրս գալուց, աշխատանքային տարածքի ցանկացած մակերես կամ սարքավորում ախտահանվում է նախքան աշխատանքի մեկնարկը: |  |  |
|  | Շինարարական աշխատանքների ընթացքում բացառվում է անհատական պաշտպանիչ միջոցների համատեղ օգտագործումը կամ փոխանակումը, իսկ համատեղ օգտագործվող գործիքները աղտահանվում են մեկ աշխատակցից մյուսին փոխանցելիս։ |  |  |
|  | Բացառվում է շինարարական աշխատանքների իրականացումը, եթե տվյալ բնակելի տարածքում գրանցվել է կորոնավիրուսային վարակ կամ կան մեկուսացման ռեժիմում գտնվող բնակիչներ: Անհետաձգելի շինարարական աշխատանքների դեպքում շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողներն աշխատում են ձեռնոցներով, պաշտպանիչ արտահագուստով և դիմակներով։ |  |  |
| ***Կորոնավիրուսային հիվանդության ախտանշանների առկայության դեպքում իրականացված միջոցառումները*** | | | |
|  | Աշխատողի մոտ թեթև հազի, ջերմության (>37.3oC) բարձրացման կամ ինքնազգացողության վատթարացման դեպքում վերջինիս մասին անհապաղ տեղեկացրել է պատասխանատուին։ |  |  |
|  | Ձեռնարկվել են միջոցառումներ աշատողի հետ շփում ունեցած անձանց շրջանակը պարզելու, նշված անձանց մեկուսացնելու և այդ մասին ՀՀ առողջապահության նախարարության թեժ գիծ տեղեկացնելու ուղղությամբ՝ զանգահարելով 8003 համարով։ Լրացվել և ՀՏԶՀ է ներկայացվել արտակարգ պատահարի ձևը։ |  |  |
|  | Ապահովվել է անմիջական աշխատանքային և ցանկացած այլ՝ նրան հասանելի տարածքի կամ շփման մակերեսի, գործիքների, սարքավորումների, անհատական պաշտպանիչ միջոցների (սաղավարտ, ակնոց, գոտի և այլն) և արտահագուստի անհապաղ ախտահանումը։ |  |  |